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СОВЕТ СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
От «24»  декабря 2019 г.


          



        № 66
О внесении изменений в схему территориального планирования Сортавальского муниципального района
Рассмотрев проект изменений в схему территориального планирования Сортавальского муниципального района, подготовленный с учетом предложений общества с ограниченной ответственностью «Карелводоканал», руководствуясь ст. 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 15 ч. 1 ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сортавальского муниципального района, Совет Сортавальского муниципального района решил:

1. Пункт 1.5 и 1.6 таблицы 6-1 раздела 6 «Предложения для поселений при разработке генпланов» положения о территориальном планировании схемы территориального планирования муниципального образования «Сортавальский муниципальный район» (утв. решением Совета Сортавальского муниципального района от 29.08.2018 г. № 359) утвердить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2.
Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога-Сортавала» и разместить на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района в сети Интернет (http://рк-сортавала.рф/).
Глава Сортавальского муниципального района                           С.В. Крупин
Приложение 

к решению Совета Сортавальского муниципального района

«О внесении изменений в схему территориального планирования 

Сортавальского муниципального района» 

от 24 декабря 2019г. № 66
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в схему территориального планирования 
Сортавальского муниципального района

На основании предложений общества с ограниченной ответственностью «Карелводоканал» (исх. № 1201 от 04.07.2019 г. и               № 1213 от 09.07.2019 г.), в целях реализации проекта № КА 5049 международной Программы ПС «Karelia CBC» п. 1.5 и 1.6 таблицы 6-1 раздела 6 «Предложения для поселений при разработке генпланов» положения о территориальном планировании схемы территориального планирования муниципального образования «Сортавальский муниципальный район» изложить в следующей редакции:

	1.5
	Водоснабжение

	1.5.1
	Реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения.
	г. Сортавала, п. Кааламо,
п. Рускеала, Хаапалампи, Заозерный, Пуйккола, Партала, Хелюля, Вяртсиля
	Первая очередь

	1.5.2
	Строительство нового водозабора в глубине залива Хиденселькя Ладожского озера, производительностью 9000 м3/сут., насосной станции I-подъема, участка водовода диаметром 400 мм; реконструкция существующей насосной станции II-подъема.
	 г. Сортавала
	Первая очередь

	1.5.3
	Строительство водоочистной водопроводной станции производительностью 8500 м3/сут.
	г. Сортавала
	Первая очередь

	1.5.4
	Строительство подземного водозабора производительностью 150 м3/сут., водоочистной- насосной станции II- подъема, резервуара чистой воды емкостью 100 м3, строительство водовода диаметром 100 мм длиной 3,2 км. 
	п. Рускеала
	Первая очередь

	1.5.5
	Строительство подземного водозабора производительностью 300 м3/сут, водоочистной-  насосной станции  II- подъема, резервуара чистой воды  емкостью 150 м3,  строительство водовода диаметром 160 мм  длиной 6,5 км, реконструкция  водонапорной башни  емкостью 200 м3.
	п. Кааламо
	Первая очередь

	1.5.6
	Реконструкция и строительство новых водозаборов
	п. Хаапалампи, п. Партала,
п. Пуйккола, п. Хотинлахти
	Первая очередь

	1.5.7
	Строительство водопроводных сетей и строительство водозаборов
	п. Красная Горка, п. Ламберг, п. Рюттю, п. Заречье 
	Расчетный срок

	1.5.8
	Реконструкция системы водоснабжения п. Вяртсиля
	пгт. Вяртсиля
	Расчетный срок

	1.5.9
	Приведение ЗСО источников водоснабжения и водопровода хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с 
СанПин 2.1.4.1110-02
	на водозаборах района:

1-Хелюля, Хаапалампи, Партала, Пуйккола.

2-Рускеала, Кааламо
	Первая очередь, 

Расчетный срок

	1.5.10
	Строительство магистрального водовода от НСт II подъема г. до водопроводной сети поселка Заозерный, протяженностью 5,1 км.
	п. Заозерный, г. Сортавала
	Расчетный срок

	1.6
	Водоотведение

	1.6.1
	Реконструкция канализационных очистных сооружений. 
	п. Кааламо, п. Хаапалампи, 
п. Партала, п. Заозерный
 
	Первая очередь

	1.6.2
	Строительство новых канализационных очистных сооружений
	п. Рускеала, 
п. Пуйккола. 
	Первая очередь

	1.6.3
	Строительство новых сетей и строительство канализационных очистных сооружений
	п. Хотинлахти                     
	Расчетный срок

	1.6.4
	Закрытие КОС п. Хелюля, ликвидация сброса сточных вод во II зону СО городского питьевого водозабора, строительство канализационных станций и участков напорных коллекторов для транспортировки стоков на КОС г. Сортавала
	пгт. Хелюля, г. Сортавала
	Первая очередь

	1.6.5
	Строительство канализационных сооружений доочистки сточных вод, глубокое удаление фосфора
	г. Сортавала
	Первая очередь

	1.6.6
	Реконструкция изношенных канализационных самотечных и напорных сетей и канализационных насосных станций.
	пгт. Хелюля, п. Кааламо, 
п. Рускеала, п. Хаапалампи, пгт Вяртсиля, п. Пуйккола,
г. Сортавала.
	Первая очередь

	1.6.7
	Строительство новых КНС и напорных коллекторов
	г. Сортавала, пгт. Хелюля
	Первая очередь

	1.6.8
	Строительство установки обеззараживания очищенных сточных вод
	г. Сортавала
	Первая очередь
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